📖 Notice d'utilisation : Nettoyant Aseptisant
Un geste simple à intégrer dans votre routine d'entretien quotidien pour une machine sous vide toujours saine et performante.


1. Débranchez la machine
Avant toute intervention de nettoyage, débranchez systématiquement votre machine sous vide.

2. Vaporisez le produit
Pulvérisez le Nettoyant Aseptisant sur le support inox intérieur de la machine (hors couvercle) ou sur la surface à désinfecter.

3. Essuyez avec un essuyage Torjet
Essuyez soigneusement à l'aide d'une bobine d'essuyage jetable Torjet pour un résultat net et hygiénique.

4. [bookmark: _GoBack]Machine prête à l'emploi
Aucun rinçage nécessaire : votre plan de travail, votre inox ou votre machine sont immédiatement prêts à l'usage.

💡 Conseil d'entretien : Effectuez cette routine quotidiennement pour garantir une hygiène irréprochable et prolonger la durée de vie de votre équipement.

